**LAVORO IN VIA MULINO DI MESSA IN SICUREZZA SPONDA CANALE COLATORE IN FREGIO DESTRA IN DIREZIONE DEPURATORE.**

Oneri di chiusura strada che porta al depuratore consortile con formazione di passaggio provvisorio sul terreno privato adiacente l’intervento e successivo ripristino allo stato di fatto.

Pulizia del fondo scarpata con mezzo meccanico e regolarizzazione per l’infissione dei pali.

Fornitura e infissione con mezzo meccanico munito di impianto vibrante di pali in castagno lunghezza m 4 diametro 18 / 20 in ragione di n. 03 al ml, fornitura e posa di rete elettrosaldata maglia 10x10 filo 6 con geotessuto doppio strato e successivo riempimento della scarpata con inerte frantumato.